Приложение № 2
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
(замена перекрытий с ремонтом кровли) 
 № 2 по ул. Локомотивная

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
 на капитальный ремонт  перекрытия и 1-го этажа	
 Условия производства работ: ремонтные работу в существующем здании МДС 81-35.2004 п.4.7 к=1,15 к ЗП и к=1,25 к ЭМ; прил.1 т.3 п.3.1 к=1,2	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок	100 м2	
 	1/0,051	0,051	
 2	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрытий	
 	2/0,051	0,051	
 3	Усиление балок металлическим уголком 32шт. х 3,98м (прим.)	100 м 	
 	3/1,274	1,274	
 4	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	100 кг анкеров	
 	5/0,32	0,32	
 5	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	
 	6/0,051	0,051	
 6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	7/0,051	0,051	
 7	Смена засыпки перекрытия с укладкой толя	100 м2 перекрытий	
 	8/4,774	4,774	
 8	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).	100 м2 поверхности покрытия изоляции	
 	9/4,774	4,774	
 9	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо.	1 м3 изоляции	
 	10/63	63	
 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (обмазка битумной мастикой балок)	100 м2 изолируемой поверхности	
 	13/0,341	0,341	
 11	Разборка засыпного утеплителя деревянных перекрытий (прим.)	100 м2 стен	
 	14/0,36	0,36	
 12	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	
 	15/0,516	0,516	
 13	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	
 	16/3,893	3,893	
 14	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	
 	18/0,51	0,51	
 15	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	
 	19/0,51	0,51	
 16	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	
 	20/0,73	0,73	
 17	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	
 	21/0,516	0,516	
 18	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	
 	22/0,61	0,61	
 19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	23/0,516	0,516	
 20	Погрузка и вывоз мусора до 90км	73,7т	
 
Условия производства работ:	
1. Пр-во строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне пр-ва работ загромождающих предметов - МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.3; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.2.	
2. Работы, выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве - МДС 81-35.2004.п.4.7.	

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ	
  	на капитальный ремонт крыши жилого дома № 2 по ул. Локомотивная (сложная крыша)	
  	
 № п/п	 	Наименование работ	Единица измерения	Количество	 	
 1	2	3	4	5	6	
 1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,33		
 		1/6,33				
 2	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02		
 		2/0,02				
 3	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон разм.0,1*0,15м2	1 слуховое окно	2		
 		3/2				
 4	201-0349	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете 	шт.	2		
 		4/2				
 5	101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	комплект	2		
 		5/2				
 6	ТЕРр58-2-03	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0,01		
 		6/0,01				
 7	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон круглых д. 60см	1 слуховое окно	1		
 		7/1				
 8	201-0350	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете  	шт.	1		
 		8/1				
 9	101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков  	комплект	1		
 		9/1				
 10	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,54		
 		10/0,54				
 11	ТЕРр58-18-03	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	5,34		
 		11/5,34				
 12	ТЕРр58-12-01	Устройство обрешетки сплошной из досок на свесах	100 м2	0,99		
 		12/0,99				
 13	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,18		
 		13/0,18				
 14	ТЕРр58-18-05	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (конёк - по две доски с каждой стороны)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,19		
 		14/0,19				
 15	ТЕР10-01-002-01	Установка дополнительных стоек и подкосов из бруса 150*150мм	1 м3 древесины в конструкции	0,8		
 		15/0,8				
 16	ТЕР10-01-002-01	Установка стяжек из бруса 60*170мм	1 м3 древесины в конструкции	0,2142		
 		16/0,2142				
 17	ТЕР12-01-015-03	Устройство ветрозащиты прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	6,33		
 		17/6,33				
 18	ТЕР10-01-010-01	Устройство контробрешетки	1 м3 древесины в конструкции	4,12		
 		18/4,12				
 19	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	6,33		
 		19/6,33				
 20	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена лежней из бруса с осмолкой и прокладкой из двух слоёв наплавл. материала	100 м	0,18		
 		20/0,18				
 21	ТЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,6		
 		21/7,6				
 22	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (столбики под стойки и лежни)	1 м3 кладки	0,2		
 		22/0,2				
 23	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлатом)	1 м3 кладки	0,4		
 		23/0,4				
 24	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (с проходом через кровлю)	100 м трубопровода	0,16		
 		24/0,16				
 25	ТЕР12-01-030-01	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию	10 м2 примыканий	0,15		
 		25/0,15				
 26	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (с трёх сторон)	100 м ограждения	0,86		
 		26/0,86				
 27	ТЕР12-01-012-01	Устр-во снегозадержания - дворовая часть (прим.)	100 м ограждения	0,36		
 		27/0,36				
 28	101-7317	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	18		
 		28/18				
 29	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных оголовков	1 м3	13,9		
 		29/13,9				
 30	ТЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб (из огнеупорного кирпича) с установкой зонтов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	13,9		
 		30/13,9				
 31	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб-чердак	100 м2 поверхности	0,08		
 		31/0,08				
 32	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая- чердак	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165		
 		32/0,165				
 33	ТЕРр69-7-01	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,86		
 		33/0,86				
 34	ТЕРр65-35-01	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	0,42		
 		34/0,42				
 35	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	47,459		
 		35/47,459				
 36	ТССЦпг03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	т	47,459		
 		36/47,459				
Условия производства работ:	
1. Работы, выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процесса в новом строительстве - МДС35.п.4.7.	
2. Пр-во строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ - МДС35.Пр.1.т.1.2.	
3. Пр-во строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне пр-ва работ загромождающих предметов - МДС35.Пр.1.т.3.2, МДС35.Пр.1.т.1.3, МДС35.Пр.1.т.2.2.	

ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:  _______________________ ……….
	
	Подрядчик: ___________________________ …......  

	Контролирующая организация: _______________________ ……….