____________________		УТВЕРЖДАЮ:                                                         ТСЖ "ВЫМПЕЛ"                                      ___________________	
 Наименование стройки - Великий Новгород, ул. Большая Московская д.59	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №59 по ул. Б. Московская в  г. Великий Новгород	
 Основание  Дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	1 230,758 тыс.руб	
 Чертежи №  	Нормативная трудоемкость - 	206,09 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	38,578 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Декабря 2018 г	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр68-12-07	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	1,62	4 338,77	4 253,23	7 029	139	6 890	7,2	11,664	
 	(0) 	V=1620/1000	1000 м2 	85,54	223,56			362	11,5	18,63	
 2В	410-0111	Лом асфальтобетона	160,38	(76,92)		(12 336)		
 			т					
 3	ТССЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км 	160,38	111,99	0	17 961		0		
 		Цед=15,32*7,31	т							
 4	ТЕРр68-36-01	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков	6	25,60	22,15	154	21	133	0,30	1,8	
 	(0) 		1 м2 	3,45	1,17			7	0,08	0,48	
 5	ТЕРр68-37-02	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	6	30,8	5,29	185	130	32	1,74	10,44	
 	(0) 		1 колодец	21,65	0			0	0	0	
 5.1	[403-8296]	Кольцо опорное КО-7,5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	6	47,24		283		
 			шт.					
 6	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов,эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,486	46,52	46,52	23	0	23	0	0	
 	(0) 	V=1620*0,0003	1т	0	10,41			5	0,66	0,321	
 6.1	[101-4959]	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,50058	2 493,27		1 248		
 			т					
 7	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	1,166	3 198,59	2 759,69	3 729	377	3 218	21,77	25,384	
 	(0) 	V=1620*0,03*2,4/100	100 т смеси	323,72	432,37			504	21,5	25,069	
 7.1	[410-0022]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	117,766	262,81		30 950		
 			т					
 8	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов,эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,486	46,52	46,52	23	0	23	0	0	
 	(0) 	V=1620*0,0003	1т	0	10,41			5	0,66	0,321	
 8.1	[101-4959]	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,50058	2 493,27		1 248		
 			т					
 9	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1,62	3 288,54	2 478,74	5 328	909	4 016	38,3	62,046	
 	(0) 	V=1620/1000	1000 м2 	561,1	382,36			619	19,08	30,91	
 9.1	[410-0006]	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	156,492	354,97		55 550		
 			т					
 10	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке  толщ до 5 см 27-06-020-01	3,24	6,34	3,1	20	4	10	0,09	0,292	
 	(0) 	V=1620*2/1000	1000 м2 	1,32	0			0	0	0	
 10.1	[410-0006]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	39,204	354,97		13 916		
 			т					
 ИТОГО:	119 686	1 580	14 345	111,626	
 			1 502	75,731	
 На стесненные условия труда	1 593	158	1 435	11,163	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			150	7,573	
 ИТОГО:	121 279	1 738	15 780	122,789	
 			1 652	83,304	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1738*11,38	11,38	19 778	
 Машины и механизмы	15780*7,29	7,29	115 036	
 Материалы	103761*7,63	7,63	791 696	
 Итого по перевозке		17 961	
 Итого		944 471	
 Автомобильные дороги (3, 6, 7, 8, 9, 10)	
 Накладные расходы	(1419+1246)*11,38*1,42	1,42	43 065	
 Сметная прибыль	(1419+1246)*11,38*0,95*0,85	0,81	24 565	
 Итого		67 630	
 Благоустройство при ремонте (1, 2В, 4, 5)	
 Накладные расходы	(319+406)*11,38*1,04	1,04	8 581	
 Сметная прибыль	(319+406)*11,38*0,6	0,6	4 950	
 Итого		13 531	
 Итого		1 025 632	
 Технадзор	1025632*0,01	1%	10 256	
 Итого		1 025 632	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		1 025 632	
 НДС	1025632*0,2	20%	205 126,4	
 Итого		1 230 758,4	
 Возврат материала: (лом асфальтобетона)  160,38 т*76,92*7,48*1,18=108 886,26 руб.	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

 		УТВЕРЖДАЮ	
 		ТСЖ "Вымпел"  _______________________	
 			
 Дефектная ведомость	
 капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №59 по ул. Б. Московская                  в  г. Великий Новгород	
 		Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации	
 1	2	3	4	5	
 			1000 м2 	1,62	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	
 					1,62	
 			т	160,38	Лом асфальтобетона	
 					160,38	
 			т	160,38	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км 	
 					160,38	
 			1 м2 	6	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков	
 					6	
 			1 колодец	6	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	
 					6	
 			1т	0,49	Розлив вяжущих материалов,эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	
 					0,486	
 			100 т смеси	1,17	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	
 					1,166	
 			1т	0,49	Розлив вяжущих материалов,эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	
 					0,486	
 			1000 м2 	1,62	Устройство покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	
 					1,62	
 			1000 м2 	3,24	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке  толщ до 5 см 27-06-020-01	
 					3,24